Il Condensatore

Un condensatore è costituito in linea di principio da due conduttoriisolati e posti a distanza finita, detti armature. Caricando i due conduttori con carica opposta, si forma tra di essi un campo elettrico, e si produce quindi una differenza di potenziale.
Si trova che la differenza di potenziale tra i due conduttori è
proporzionale alla carica depositata su di esse.
• Vale allora la formula:Q = CV
• Il coefficiente C è detto capacità del condensatore. Si misura in Farad (simbolo F), ma le unità usate in pratiche sono il picofarad (pF), il nanofarad (nF) e il microfarad (µF).
[image: Risultati immagini per il condensatore elettrico]Lacapacità dipende:
- dalla grandezza delle armature;
- dalla distanza tra le armature; 
- dal tipo di isolante interposto tra le armature.
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2 Microfarad [µF]=   0,000 002 Farad [F]
Q=CV               Q=0,000002×2,5=0,0000051 C
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