


Il condensatore
Q=c*v
Q  è la carica elettrica e si misura in coulomb.
V è la tensione 
C indica la proporzionalità esistente tra la carica e la tensione applicata e l’ unità di misura è il Farad.
 L’ amperometro misura  631.5 mA mentre il Voltometro segna 2.526 V.
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